附件1

消防救援大队消防安全重点单位界定标准

一、国家机关

设置在高层建筑内的国家机关。

二、发电厂（站）和电网经营企业

具备电力调度功能的电网经营企业、供电单位。

三、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位
四、服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业

建筑面积大于3000平方米或同一生产车间员工人数超过100人的服装、制鞋、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工、纺织、印染、印刷等劳动密集型生产、加工企业。

五、重要的科研单位、金融单位、高等学校

（一）国家级、省级、市级或承担国家重点科研项目且具有火灾危险性的科研单位；

（二）建筑面积大于2000平方米的银行、保险、证券公司等；

（三）具有较大火灾危险性科研实验室的科研单位、高等学校。
六、下列建筑或场所应当按照《中华人民共和国消防法》对消防安全重点单位的要求，实行严格管理，其场所的产权单位、使用单位或管理单位应确定为消防安全重点单位
（一）高层办公楼（写字楼）、公寓楼（除住宅外）、综合楼、财贸金融楼、科研楼等高层公共建筑；

（二）城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道；

（三）国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库；

（四）总储量在500吨以上的棉库；

（五）总储量大于10000立方米的木材堆场经营单位；

（六）建筑面积大于3000平方米的可燃物品仓库；

（七）总储存价值在1000万元以上的可燃物品堆场；

（八）占地面积大于6000平方米的物流仓库；

（九）国家和省级重点工程的施工现场；

（十）单体建筑面积大于1000平方米的多产权、多业态的公共建筑；
（十一）建筑面积大于500平方米可燃物较多的摄影棚（馆）；

（十二）固定资产（建筑、设备等）登记价值超过5000万元火灾危险性较大的生产、加工企业；

（十三）建筑面积大于1000平方米的宗教场所；
（十四）住宿床位在50张以上的除宾馆、寄宿制学校、托儿所、幼儿园以外的其他住宿场所；

（十五）建筑面积大于3000平方米的机动车维修场所。
十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

按照《辽宁省消防条例》第十三条、第十四条的规定，符合《辽宁省有固定生产经营场所且规模达到一定标准的个体工商户界定标准》的个体工商户，应当履行消防安全重点单位的消防安全职责，依法承担相应的法律责任。
注：

1.同一建筑内有多种业态组合的，凡任一单位符合消防安全重点单位标准的，整栋建筑应确定为消防安全重点单位。

2.“以上”“大于”“超过”含本数，“以下”“小于”“不超过”均不含本数。

3.本标准由抚顺市消防救援支队石化大队负责解释。


